큰손 규산코팅 볍씨

■ 재료 :  볍씨 4∼6kg, 규산코팅 파우더 2.5kg,  규산코팅 바인더 900ml  (10a/300평)

① 재료(코팅 바인더, 코팅 파우더)	② 준비된 볍씨에 코팅 바인더를 넣는다
③ 코팅 바인더와 볍씨를 잘 혼합한다.	④ 코팅기에 코팅 파우더를 넣는다.
⑤ 혼합된 볍씨를 코팅기에 넣는다.	⑥ 볍씨가 뭉치지 않도록 손으로 저어준다.
⑦ 볍씨를 1분간 회전 후 꺼낸다.	⑧ 골고루 펴주어 그늘진 곳에서 건조시킨다.

새턴바이오텍(주)

주소 : 강원도 횡성군 공근면 초원리 651-1

Tel : 033) 344 – 1451 Fax : 033) 344 – 5573

재배기술문의: 최 을수(031-229-5862, 010-5757-7178)